## Uses of Interface
com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFRadarLocationCallback

- Packages that use IUHFRadarLocationCallback
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.interfaces |
  com.rscja.team.mtk.deviceapi |
  com.rscja.team.qcom.ble |
  com.rscja.team.qcom.deviceapi |

- - ### Uses of IUHFRadarLocationCallback in com.rscja.deviceapi

    Methods in com.rscja.deviceapi with parameters of type IUHFRadarLocationCallback
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | RFIDWithUHFUSB.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | RFIDWithUHFBLE.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)` 开始定位 Start location
    `boolean` | RFIDWithUHFUART.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`

  - ### Uses of IUHFRadarLocationCallback in com.rscja.deviceapi.interfaces

    Methods in com.rscja.deviceapi.interfaces with parameters of type IUHFRadarLocationCallback
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | IUhfBle.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)` 开始定位 Start location
    `boolean` | IHandheldRFID.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)` 开始定位 Start location

  - ### Uses of IUHFRadarLocationCallback in com.rscja.team.mtk.deviceapi

    Methods in com.rscja.team.mtk.deviceapi with parameters of type IUHFRadarLocationCallback
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | RFIDWithUHFUART_mtk.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`

  - ### Uses of IUHFRadarLocationCallback in com.rscja.team.qcom.ble

    Methods in com.rscja.team.qcom.ble with parameters of type IUHFRadarLocationCallback
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | RFIDWithUHFBLEN52_qcom.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | RFIDWithUHFBLEN51_qcom.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | EmptyUhfBle.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`

  - ### Uses of IUHFRadarLocationCallback in com.rscja.team.qcom.deviceapi

    Methods in com.rscja.team.qcom.deviceapi with parameters of type IUHFRadarLocationCallback
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | UhfRadarLocation_qcom.`startLocation(java.lang.String label, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | RFIDWithUHFUSB_qcom.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | RFIDWithUHFUART_qcom.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`
    `boolean` | RFIDWithUHFBLE_qcom.`startRadarLocation(android.content.Context context, java.lang.String tag, int bank, int ptr, IUHFRadarLocationCallback locationCallback)`