# Package com.rscja.custom

- Interface Summary
  Interface | Description
  --- | ---
  M775Authenticate.IUHFInventoryCallback | 盘点回调函数（Inventory callback function）
  UHFCSYX.IUHFInventoryCallback |
  UHFTemperatureSensors.IUHFInventoryTemperatureTagCallback |
  UHFTemperatureTag.InventoryTemperatureTagCallback |
  UHFTemperatureTagsAPI.IUHFInventoryTempCallback |
  UHFUartTemperatureTag.InventoryTemperatureTagCallback |

- Class Summary
  Class | Description
  --- | ---
  M775Authenticate | 英频杰特殊标签定制 Special label customization 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 盘点标签之前先要设置回调函数`M775Authenticate.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback)`,然后调用盘点函数`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 For parameter setting, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters and read/write operations.
  M775Authenticate.AuthenticateInfo | AuthenticateInfo对象实体(AuthenticateInfo object entity)
  RFIDWithUHFJieCe |
  RFIDWithUHFJieCe.TemperatureTagInfo |
  UHFCSYX | MQTT是长沙盈芯，定制接口
  UHFCSYX_A4NetWork |
  UHFCSYX.TagAuthenticationResponseInfo |
  UHFCSYXForURx |
  UHFSFForUrxNetwork |
  UHFTamperAPI | 阿联酋Acube 定制接口
  UHFTamperAPI.TamperInfo |
  UHFTemperatureSensors |
  UHFTemperatureSensors.TemperatureTag |
  UHFTemperatureTag |
  UHFTemperatureTag.TemperatureTagInfo |
  UHFTemperatureTagsAPI |
  UHFTemperatureTagsAPI.MultipleTemperatureInfo |
  UHFTemperatureTagsAPI.TempertureInfo | 温度标签实体对象
  UHFUartFoxconn |
  UHFUartTemperatureTag |
  UHFUartTemperatureTag.TemperatureTagInfo |
  UHFXSAPI |

- Enum Summary
  Enum | Description
  --- | ---
  UHFTemperatureTagsAPI.TagState | 温度标签状态枚举值
  UHFXSAPI.Bank |