A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

## I

IBarcode1D - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBarcode2D - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBarcode2DSHardwareInfo - Interface in com.rscja.barcode
IBarcodePhoto - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBarcodePictureCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBarcodeSymbol_mtk - Interface in com.rscja.team.mtk.barcode.symbol
IBarcodeSymbol_qcom - Interface in com.rscja.team.qcom.barcode.symbol
IBarcodeSymbolUtility - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBarcodeUtility - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  条码操作类 barcode operate class 注意： Attention: 1、使用前请确认您的机器已安装键盘助手v1.9.0 之后的版本。 1.
IBarcodeVideoCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBleDevice - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBluetoothData - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IBluetoothReader - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  蓝牙读写器的接口
  Interface of Bluetooth reader.
ICardWithBYL - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IConnectionStatusChangedListener - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IdataBarcodeSymbol_qcom - Class in com.rscja.team.qcom.barcode.symbol
IDownLoadProgress_qcom - Interface in com.rscja.team.qcom.http
IFingerprint - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IFingerprintSM206B - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IFingerprintWithFIPS - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IFingerprintWithMorpho - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IFingerprintWithTLK1NC - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IFingerprintWithZAZ - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IGPIStateCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IHandheldRFID - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IHF14443A - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IHF14443B - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IHF15693 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IInfrared - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
ILedLight - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IM775Authenticate - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IMG_FORMAT_BMP - Static variable in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcodePictureCallback
IMG_FORMAT_JPEG - Static variable in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcodePictureCallback
IMG_FORMAT_TIFF - Static variable in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcodePictureCallback
imgageRawToBimap(byte[]) - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintSM206B
IModule - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IMultipleAntenna - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
Infared_IDPOWER() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
Infared_IDPOWER() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
Infared_IDPOWER07() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
Infared_IDPOWER07() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
Infrared - Class in com.rscja.deviceapi
  红外模块操作类 Infared module operation type
Infrared_Close(String) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
Infrared_Close(String) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
Infrared_mtk - Class in com.rscja.team.mtk.deviceapi
  红外模块操作类 Infared module operation type
Infrared_Open(String, String, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
Infrared_Open(String, String, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
infrared_read() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
infrared_read() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
Infrared_SwitchSerialPort(String, String, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
Infrared_SwitchSerialPort(String, String, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
infrared_write(byte[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
infrared_write(byte[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.BleDevice
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.BluetoothReader
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.CardWithBYL
  初始化RFID和PSAM模块
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.Fingerprint
  初始化指纹模块，默认波特率为57600
  Initialize fingerprint module, default baud rate is 57600.
init(int) - Method in class com.rscja.deviceapi.Fingerprint
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module.
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintSM206B
  初始化指纹模块
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithFIPS
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithFIPS
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithMorpho
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithTLK1NC
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithZAZ
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init(Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBluetoothReader
  初始化蓝牙相关的服务(Intialize Bluetooth services)
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.ICardWithBYL
  初始化RFID和PSAM模块
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprint
  初始化指纹模块，默认波特率为57600
  Initialize fingerprint module, default baud rate is 57600.
init(int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprint
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module.
init(Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintSM206B
init(Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithFIPS
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithFIPS
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithMorpho
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithTLK1NC
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithZAZ
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init(int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IModule
  初始化模块,模块上电同时打开串口
  Initialize module
init(int, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IModule
  初始化模块,模块上电同时打开串口
init(int, int, int, int, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IModule
  初始化模块 ,模块上电同时打开串口
  Initialize the module
init(int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPrinter
  打开打印机模块
  Switch on printer module
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPSAM
  初始化PSAM
  Initialize PSAM
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDBase
  初始化rfid模块
  initialize RFID module
init(boolean) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDBase
init() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithLF
  初始化RFID低频模块
  Initialize RFID LF module
init(String, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFUrxNetwork
init(String, int, boolean) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFUrxNetwork
init(UsbDevice, Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFUrxUsbToUart
init(UsbDevice, Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFUSB
init(Context) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHF
  初始化UHF模块
  Initiate UHF module
init(int) - Method in class com.rscja.deviceapi.Module
  初始化模块,模块上电同时打开串口
  Initialize module
init(int, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.Module
  初始化模块,模块上电同时打开串口
init(int, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.Module
  初始化模块 ,模块上电同时打开串口
  Initialize the module
init(int) - Method in class com.rscja.deviceapi.Printer
  打开打印机模块
  Switch on printer module
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.PSAM
  初始化PSAM
  Initialize PSAM
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDBase
  初始化rfid模块
  initialize RFID module
init(boolean) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDBase
init() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithLF
  初始化RFID低频模块
  Initialize RFID LF module
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork
  连接读写器(Connect reader)
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232
  连接读写器(Connect reader)
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork
  连接读写器(Connect reader)
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232
  连接读写器(Connect reader)
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBLE
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUART
  初始化UHF模块
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
  连接UHF模块,在连接uhf模块之前先设置IP、端口 `RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`
  Initiate UHF module `RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`
init(String, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
  连接uhf模块
  connect UHF module
init(String, int, boolean) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart
  初始化UHF模块
init(UsbDevice, Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备
  initialize USB related information and connect USB device.
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart
init(UsbDevice, Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUSB
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备
  initialize USB related information and connect USB device.
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUSB
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备,默认选择已经发现的usb设备列表的第一个设备
  Initialize USB information and connect USB devices, select USB devices in device list by default.
init(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.UhfBase
init(Context) - Method in class com.rscja.scanner.led.ScanLed
  初始化设备资源
  initialize device source
init(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.FingerprintWithFIPS_mtk
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.FingerprintWithFIPS_mtk
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.FingerprintWithMorpho_mtk
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.FingerprintWithTLK1NC_mtk
init(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Module_mtk
  初始化模块,模块上电同时打开串口
  Initialize module
init(int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Module_mtk
  初始化模块,模块上电同时打开串口
init(int, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Module_mtk
  初始化模块 ,模块上电同时打开串口
  Initialize the module
init(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Printer_mtk
  打开打印机模块
  Switch on printer module
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.PSAM_mtk
  初始化PSAM
  Initialize PSAM
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDBase_mtk
  初始化rfid模块
  initialize RFID module
init(boolean) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDBase_mtk
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
  初始化UHF模块,适应所有模块
  Initialize UHF module(Support all modules)
init(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
  初始化UHF模块
init() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.ScanerLedLight_mtk
  初始化设备资源
  initialize device source
init(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.scanner.led.ScanLed_mtk
  初始化设备资源
  initialize device source
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.ble.EmptyUhfBle
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BleDevice_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BluetoothReader_qcom
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.CardWithBYL_qcom
  初始化RFID和PSAM模块
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Fingerprint_qcom
  初始化指纹模块，默认波特率为57600
  Initialize fingerprint module, default baud rate is 57600.
init(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Fingerprint_qcom
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module.
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintSM206B_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithFIPS_qcom
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithFIPS_qcom
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithMorpho_qcom
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithTLK1NC_qcom
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithZAZ_qcom
  初始化指纹模块
  Initialize fingerprint module
init(HardwareInterface_qcom.FunctionEnum, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.HardwareInterface_qcom
  初始化模块 ,模块上电同时打开串口
  Initialize the module
init(HardwareInterface_qcom.FunctionEnum, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.HardwareInterface_qcom
init(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Module_qcom
  初始化模块,模块上电同时打开串口
  Initialize module
init(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Module_qcom
  初始化模块,模块上电同时打开串口
init(int, int, int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Module_qcom
  初始化模块 ,模块上电同时打开串口
  Initialize the module
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.PSAM_qcom
  初始化PSAM
  Initialize PSAM
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDBase_qcom
  初始化rfid模块
  initialize RFID module
init(boolean) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDBase_qcom
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithLF_qcom
  初始化RFID低频模块
  Initialize RFID LF module
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFBLE_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUART_qcom
  初始化UHF模块
init(String) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
  连接UHF模块,在连接uhf模块之前先设置IP、端口 `RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom.setIPAndPort(String ip, int port)`
  Initiate UHF module `RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom.setIPAndPort(String ip, int port)`
init(String, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
  连接uhf模块
  connect UHF module
init(String, int, boolean) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart2_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart_qcom
  初始化UHF模块
init(UsbDevice, Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备
  initialize USB related information and connect USB device.
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom
init(UsbDevice, Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUSB_qcom
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备
  initialize USB related information and connect USB device.
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUSB_qcom
  初始化usb相关信息，以及连接usb设备,默认选择已经发现的usb设备列表的第一个设备
  Initialize USB information and connect USB devices, select USB devices in device list by default.
init() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.ScanerLedLight_qcom
  初始化设备资源
  initialize device source
init(byte) - Method in interface com.rscja.team.qcom.r1.IPSAM
init(byte) - Method in class com.rscja.team.qcom.r1.psam.PSAM
  始化PSAM(Initialize PSAM)
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.usb.pl2302.UsbPL2302
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.usb.RxUsb_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.usb.UrxUsb_qcom
init(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.usb.UsbBase_qcom
initFW() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPrinter
initFW() - Method in class com.rscja.deviceapi.Printer
initFW() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Printer_mtk
initialize(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.service.BLEService_qcom
initPrinterGpio(boolean) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPrinter
initPrinterGpio(boolean) - Method in class com.rscja.deviceapi.Printer
initPrinterGpio(boolean) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Printer_mtk
initRegFile(int, int, int, String) - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IUHFTemperatureTagsAPI
initRegFile(int, int, int, String) - Method in class com.rscja.custom.UHFTemperatureTagsAPI
initRegFile(int, int, int, String) - Method in class com.rscja.team.mtk.custom.UHFTemperatureTagsAPI_mtk
initRegFile(int, int, int, String) - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.UHFTemperatureTagsAPI_qcom
initRegFile(int, int, int, String) - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.UHFTemperatureTagsBLEAPI
initRegFileRequest(char, int, int, byte[]) - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IUHFProtocolParseBLE
initRegFileRequest(char, int, int, byte[]) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.UHFProtocolParseBLE
initRegFileResponse(byte[]) - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IUHFProtocolParseBLE
initRegFileResponse(byte[]) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.UHFProtocolParseBLE
initWithNeedleTag() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithLF
  初始化RFID低频模块，针对针管标签
  Initialize RFID LF module, for needle tube tag
initWithNeedleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithLF
  初始化RFID低频模块，针对针管标签
  Initialize RFID LF module, for needle tube tag
initWithNeedleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithLF_qcom
  初始化RFID低频模块，针对针管标签
  Initialize RFID LF module, for needle tube tag
inputStatus() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFA4
  input status
inputStatus() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFA8
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4
  input status
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork
  获取GPI输入状态
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232
  获取GPIO输入状态
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork
  获取GPI输入状态
inputStatus() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232
  获取GPIO输入状态
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA4_qcom
  input status
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork_qcom
  input status
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232_qcom
  input status
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA8_qcom
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork_qcom
  input status
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232_qcom
  input status
inputStatus() - Method in interface com.rscja.team.qcom.urax.IURA4Gpio
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.urax.QcomURA4Gpio
inputStatus() - Method in class com.rscja.team.qcom.urax.RKURA4Gpio
int2Bytes(int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  int转byte数组
Int2bytes(int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
int2HexString(int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
INT_AIM_128 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_AUSPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_AZTEC - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_BOOKLAND - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_BPO - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CANPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CHINAPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODABAR - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODABLOCK - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODABLOCK_A - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE11 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE128 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE32 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE39 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE39_FULL_ASCII - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE49 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE93 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CODE_16K - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_COUPON_CODE - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_CUSTOM_GS1_DATAMATRIX - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_DATAMATRIX - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_DISCRETE_2_OF_5 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_DUTCHPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_EAN13 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_EAN8 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_EAN_128 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GM - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeSymbolUtility_mtk
INT_GRIDMATRIX - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_128 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_DATA_MATRIX - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_DataBar - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_DataBar_Expanded - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_DataBar_Limited - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_GS1_QR_CODE - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_HANXIN - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_IATA - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_INDUSTRIAL_2_5 - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeSymbolUtility_mtk
INT_INFOMAIL - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_INTERLEAVED_2_OF_5 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_ISBT_128 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_ISBT_128 - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeSymbolUtility_mtk
INT_ISSN - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_JAPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_KOREAPOST - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MACRO_PDF - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MACRO_QR - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MATRIX25 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MAXICODE - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MICRO_QR - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MICROPDF - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_MSI - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_NEC_2_OF_5 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_OCR - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeSymbolUtility_mtk
INT_PDF417 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_PLANET - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_POSTAL_4I - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_QR - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_STANDARD_2_5 - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeSymbolUtility_mtk
INT_TELEPEN - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_TLCODE39 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_TRIOPTIC - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_UPC_D - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_UPC_E1 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_UPCA - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_UPCE0 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_US_POSTALS1 - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
INT_USPS4CB - Static variable in class com.rscja.barcode.BarcodeSymbolUtility
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.barcode.BarcodeUtility
  截取左边字符串数量 Capture left side charactor string amount
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcodeUtility
  截取左边字符串数量 Capture left side charactor string amount
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in interface com.rscja.scanner.IScanner
  截取左边字符串
  Capture string on left
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.scanner.utility.ScannerUtility
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeUtility_mtk
  截取左边字符串数量 Capture left side charactor string amount
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.scanner.utility.ScannerUtility_mtk
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.barcode.BarcodeUtility_qcom
  截取左边字符串数量 Capture left side charactor string amount
interceptTrimLeft(Context, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.scanner.utility.ScannerUtility_qcom
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.barcode.BarcodeUtility
  截取右边字符串数量 Capture right side charactor string amount
interceptTrimRight(Context, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcodeUtility
  截取右边字符串数量 Capture right side charactor string amount
interceptTrimRight(Context, int) - Method in interface com.rscja.scanner.IScanner
  截取右边字符串
  capture string on right
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.scanner.utility.ScannerUtility
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeUtility_mtk
  截取右边字符串数量 Capture right side charactor string amount
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.scanner.utility.ScannerUtility_mtk
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.barcode.BarcodeUtility_qcom
  截取右边字符串数量 Capture right side charactor string amount
interceptTrimRight(Context, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.scanner.utility.ScannerUtility_qcom
ints2HexString(int[], int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
inventory() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithISO15693
  读卡
  read card
inventory() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithISO15693
  读卡
  read card
inventory() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithISO15693_mtk
  读卡
  read card
inventory() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithISO15693_qcom
  读卡
  read card
InventoryModeEntity - Class in com.rscja.deviceapi.entity
InventoryModeEntity.Builder - Class in com.rscja.deviceapi.entity
InventoryParameter - Class in com.rscja.deviceapi.entity
InventoryParameter() - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.InventoryParameter
InventoryParameter.ResultData - Class in com.rscja.deviceapi.entity
inventorySingleTag() - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IRFIDWithUHFShuangYingDianZi
inventorySingleTag() - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IRFIDWithUHFUARTUAE
  该函数单步识别标签 this formula identify tag in single step
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.custom.UHFTemperatureSensors
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.BleDevice
  单步识别标签
  Identify tag in single mode
inventorySingleTag() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBleDevice
inventorySingleTag() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFRLM
inventorySingleTag() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHF
  单步识别标签
  Identify tag in single mode
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork
  单次盘点标签(Single Inventory Label)
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232
  单次盘点标签(Single Inventory Label)
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork
  单次盘点标签(Single Inventory Label)
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232
  单次盘点标签(Single Inventory Label)
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBLE
inventorySingleTag(InventoryParameter) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBLE
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFRLM
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUART
inventorySingleTag(InventoryParameter) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUART
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart
  单步识别标签
  Identify tag in single mode
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUSB
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
inventorySingleTag(InventoryParameter) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.ble.EmptyUhfBle
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.RFIDWithUHFShuangYingDianZi_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.RFIDWithUHFUARTUAE_qcom
  该函数单步识别标签 this formula identify tag in single step
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BleDevice_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFBLE_qcom
inventorySingleTag(InventoryParameter) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFBLE_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFRLM_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUART_qcom
inventorySingleTag(InventoryParameter) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUART_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart2_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart_qcom
  单步识别标签
  Identify tag in single mode
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom
inventorySingleTag() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUSB_qcom
inventorySingleTagResponseInfo() - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IUHFCSYX
inventorySingleTagResponseInfo() - Method in class com.rscja.custom.UHFCSYX
inventorySingleTagResponseInfo() - Method in class com.rscja.custom.UHFCSYX_A4NetWork
inventorySingleTagResponseInfo() - Method in class com.rscja.custom.UHFCSYXForURx
inventorySingleTagResponseInfo() - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.UHFCSYX_qcom
inventorySingleTagUii() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFRLM
inventorySingleTagUii() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFRLM
inventorySingleTagUii() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFRLM_qcom
inventorySingleTemperatureTag() - Method in class com.rscja.custom.UHFTemperatureSensors
inventoryTemperatureTag(int) - Method in class com.rscja.custom.UHFTemperatureTag
inventoryTempTag(int, int) - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IRFIDWithUHFJieCe
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `IRFIDWithUHFJieCe.uhfGetTempTagReceived()`获取所有温度标签的所有信息。
inventoryTempTag(int, int) - Method in class com.rscja.custom.RFIDWithUHFJieCe
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `RFIDWithUHFJieCe.uhfGetTempTagReceived()`获取所有温度标签的所有信息。
inventoryTempTag(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.RFIDWithUHFJieCe_qcom
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `RFIDWithUHFJieCe_qcom.uhfGetTempTagReceived()`获取所有温度标签的所有信息。
inventoryTempTag_OnChipRSSI_TempeCode(int, int) - Method in interface com.rscja.custom.interfaces.IRFIDWithUHFJieCe
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `IRFIDWithUHFJieCe.uhfGetTempTagReceived_OnChipRSSI_TempeCode()`获取所有温度标签的信息。
inventoryTempTag_OnChipRSSI_TempeCode(int, int) - Method in class com.rscja.custom.RFIDWithUHFJieCe
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `RFIDWithUHFJieCe.uhfGetTempTagReceived_OnChipRSSI_TempeCode()`获取所有温度标签的信息。
inventoryTempTag_OnChipRSSI_TempeCode(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.custom.RFIDWithUHFJieCe_qcom
  开始盘点温度标签，开启盘点标签成功之后调用 `RFIDWithUHFJieCe_qcom.uhfGetTempTagReceived_OnChipRSSI_TempeCode()`获取所有温度标签的信息。
ioctl_gpio(int, boolean) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IModule
ioctl_gpio(int, boolean) - Method in class com.rscja.deviceapi.Module
ioctl_gpio(String, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ioctl_gpio(int, boolean) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.Module_mtk
ioctl_gpio(String, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ioctl_gpio(int, boolean) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Module_qcom
IPrinter - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  打印机操作类
  Printer operation type
IPSAM - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IPSAM - Interface in com.rscja.team.qcom.r1
IReader - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  R2、R5、R6 蓝牙和USB读写器 有些客户只需要我们R6的背夹，不需要uhf模块，所以将R6背夹接口独立出来
IRFIDBase - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithISO14443A - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithISO14443A4CPU - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithISO14443B - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithISO15693 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithLF - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA4 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA4NetWork - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA4RS232 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA4Uart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA8 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA8NetWork - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA8RS232 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFA8Uart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFJieCe - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IRFIDWithUHFRLM - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFShuangYingDianZi - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IRFIDWithUHFUARTUAE - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IRFIDWithUHFUrxNetwork - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFUrxUart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFUrxUsbToUart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IRFIDWithUHFUSB - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
isBarcodeContinuousScan() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  扫描头连续扫描模式 Scanning head Continuous scanning mode
isBarcodeDataContainCodeID - Static variable in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BluetoothReader_qcom
isBarcodeDataContainSSIID - Static variable in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BluetoothReader_qcom
isBarcodeDataContainSSIIDSend() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.UHFProtocolParseByJava
isBarcodeDataContainTypeSend() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.UHFProtocolParseByJava
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.HFR1UsbDataHandle
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFDataHandleBase
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFRxBLEDataHandle
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFRxUsbDataHandle
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFUR4DataHandle
isBuildFullData(UHFDataHandleBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFUrAxDataHandle
isBuildFullData(UHFProtocolProtocolParseBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfparse.UHFBLEProtocolParse
isBuildFullData(UHFProtocolProtocolParseBase.CMDInfo) - Method in class com.rscja.team.qcom.uhfparse.UHFProtocolProtocolParseBase
IScanerLedLight - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IScanner - Interface in com.rscja.scanner
isConnected() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.AntennaConnectState
isConnection() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithZAZ
  检查 Target 和 Host 的连接状态
isConnection() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithZAZ
  检查 Target 和 Host 的连接状态
isConnection() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.FingerprintWithZAZ_qcom
  检查 Target 和 Host 的连接状态
isContainAnt() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.TagInfoRule
  是否包含天线
isDebug() - Static method in class com.rscja.team.mtk.utility.LogUtility_mtk
isDebug() - Static method in class com.rscja.team.qcom.utility.LogUtility_qcom
isDecimal(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断字符串是否是十进制数字
isDenso - Static variable in class com.rscja.team.qcom.barcode.barcode2d.KeyboardEmulator2DDecoder_qcom
isEmpty(CharSequence) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断字符串是否为空
isEnable() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.AntennaState
isEnable() - Static method in class com.rscja.team.mtk.barcode.barcode2d.KeyboardEmulator2DDecoder_mtk
isEnable() - Static method in class com.rscja.team.qcom.barcode.barcode2d.KeyboardEmulator2DDecoder_qcom
isEnable4G() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断4G是否启用
isEnable4G() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnable4G() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableBackKey() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  返回按键是否启用
isEnableBackKey() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SysInterfacesOfC7XA11_mtk
isEnableBackKey(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableBackKey() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SysInterfacesOfC66P_qcom
isEnableBarcode2D() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
isEnableBeep() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFURAxExtend
isEnableBeep() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFURx
  是否启用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork
  是否禁用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232
  是否禁用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork
  是否禁用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232
  是否禁用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart
  是否启用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart2_qcom
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart_qcom
  是否启用蜂鸣器
isEnableBeep() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom
isEnableBlueth() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断Blueth是否启用
isEnableBlueth() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableBlueth() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableCamera() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断Camera是否启用
isEnableCamera() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableCamera() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableHomeKey() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断Home按键是否启用
isEnableHomeKey() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SysInterfacesOfC7XA11_mtk
isEnableHomeKey(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableHomeKey() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SysInterfacesOfC66P_qcom
isEnableMenuKey() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断MenuKey是否启用
isEnableMenuKey() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SysInterfacesOfC7XA11_mtk
isEnableMenuKey(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableMenuKey() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SysInterfacesOfC66P_qcom
isEnableNavigationBar() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断虚拟导航栏是否启用
isEnableNavigationBar(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableNavigationBar() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableOtg() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断Otg是否启用
isEnableOTG() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableOtg(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableOTG() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnablePanelBar() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断下拉面板是否启用
isEnablePanelBar() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SysInterfacesOfC7XA11_mtk
isEnablePanelBar(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnablePanelBar() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SysInterfacesOfC66P_qcom
isEnableRecentKey() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  最近APP使用记录按键是否启用
isEnableRecentKey() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SysInterfacesOfC7XA11_mtk
isEnableRecentKey(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableRecentKey() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SysInterfacesOfC66P_qcom
isEnableScanner() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
isEnableScapKey(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemSettingsDBData_mtk
isEnableScreensho() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断屏幕截图是否启用
isEnableScreenshot() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableScreenshot() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableSystemSettingButton() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断音量加减界面的设置按钮是否启用
isEnableSystemSettingButton() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableSystemSettingButton() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnableWifi() - Method in interface com.rscja.system.ISystemInterfaces
  判断wifi是否启用
isEnableWifi() - Method in class com.rscja.team.mtk.system.SystemPropValues_mtk
isEnableWifi() - Method in class com.rscja.team.qcom.system.SystemPropValues_qcom
isEnter() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  是否启用回车
  Enter ON/OFF
isFailureSound() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  扫描失败是否播放提示音
  scan failure sound ON/OFF
isHexNumber(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  Deprecated.
isHexNumberRex(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断字符串是否是十六进制数字，使用正则表达式方式
ISingleAntenna - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.BleDevice
  uhf 是否正在盘点
isInventorying() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBleDevice
isInventorying() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHF
  uhf 是否正在盘点
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4NetWork
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA4RS232
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8NetWork
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFA8RS232
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBLE
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUART
  uhf 是否正在盘点
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUSB
isInventorying() - Method in class com.rscja.deviceapi.UhfBase
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.ble.EmptyUhfBle
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.ble.RFIDWithUHFBLEN51_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.ble.RFIDWithUHFBLEN52_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BleDevice_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFBLE_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUART_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart2_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUart_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom
isInventorying() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUSB_qcom
isInventorying() - Method in interface com.rscja.team.qcom.rs232utils.UhfUartUR4Manage_qcom.CheckConnectState
isInventorying() - Method in interface com.rscja.team.qcom.socket.SocketManageUR4.CheckConnectState
isIP(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  验证ip是否合法
isIris - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.Barcode2DSoftCommon_mtk
isLoadLibrary - Static variable in class com.rscja.team.mtk.DeviceConfiguration_mtk
isLoadLibrary - Static variable in class com.rscja.team.qcom.DeviceConfiguration_qcom
isMTK - Static variable in class com.rscja.team.mtk.barcode.Barcode2DSoftCommon_mtk
isNeedFrequencyPoint() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.InventoryParameter.ResultData
isNeedPhase() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.InventoryParameter.ResultData
isNetworkConnected(Context) - Static method in class com.rscja.utility.NetUtils
  检测网络是否可用
isNum(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断是否为数字
ISO14443A_authentication(int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_authentication 验证A卡秘钥 传入参数：1）iMode密钥验证模式 0 为验证A密钥；1为验证B密钥 2）iBlock要验证密钥的绝对块号 块号范围 0~633）pszKey密钥内容4）iLenKey密钥长度 最大长度为6字节 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_authentication(int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_authentication 验证A卡秘钥 传入参数：1）iMode密钥验证模式 0 为验证A密钥；1为验证B密钥 2）iBlock要验证密钥的绝对块号 块号范围 0~633）pszKey密钥内容4）iLenKey密钥长度 最大长度为6字节 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_BUS_CMD(char[], char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443A_BUS_CMD(char[], char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443A_cpu_command(char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_command CPU卡 T=CL发送COS指令 传入参数：1）pszCOS传输的COS指令内容2）iLenCOS 传输的COS指令内容长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为CPU卡返回的COS指令内容
ISO14443A_cpu_command(char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_command CPU卡 T=CL发送COS指令 传入参数：1）pszCOS传输的COS指令内容2）iLenCOS 传输的COS指令内容长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为CPU卡返回的COS指令内容
ISO14443A_cpu_rats() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_rats CPU卡RATS操作指令（TYPE A类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的rats操作数据
ISO14443A_cpu_rats() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_rats CPU卡RATS操作指令（TYPE A类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的rats操作数据
ISO14443A_cpu_reset() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_reset CPU卡复位操作指令（TYPE A类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的reset操作数据
ISO14443A_cpu_reset() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_cpu_reset CPU卡复位操作指令（TYPE A类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的reset操作数据
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithISO14443A
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithISO14443A
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_decrement 电子钱包扣费 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 2）iBlockResult扣值后剩余金额保存的块3）iValue金额返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithISO14443A_mtk
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_decrement 电子钱包扣费 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 2）iBlockResult扣值后剩余金额保存的块3）iValue金额返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_decrement(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithISO14443A_qcom
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithISO14443A
  电子钱包充值
  E-wallet charge
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithISO14443A
  电子钱包充值
  E-wallet charge
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_increment 电子钱包充值 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块2）充值后剩余金额保存的块 3）iValue金额返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithISO14443A_mtk
  电子钱包充值
  E-wallet charge
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_increment 电子钱包充值 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块2）充值后剩余金额保存的块 3）iValue金额返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_increment(int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithISO14443A_qcom
  电子钱包充值
  E-wallet charge
ISO14443A_initval(int, int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithISO14443A
  电子钱包初始化
  E-wallet initialize
ISO14443A_initval(int, int) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithISO14443A
  电子钱包初始化
  E-wallet initialize
ISO14443A_initval(int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_initval 电子钱包初始化 传入参数：1）iBlock要写入数据的绝对块号 块号范围 0~632）iValue 初始金额 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_initval(int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithISO14443A_mtk
  电子钱包初始化
  E-wallet initialize
ISO14443A_initval(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_initval 电子钱包初始化 传入参数：1）iBlock要写入数据的绝对块号 块号范围 0~632）iValue 初始金额 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_initval(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithISO14443A_qcom
  电子钱包初始化
  E-wallet initialize
ISO14443A_mifareone_alldata_read(int, char[]) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443A_mifareone_alldata_read(int, char[]) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443A_read(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_read 读取电子标签内容 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始是读到的的内容
ISO14443A_read(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_read 读取电子标签内容 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始是读到的的内容
ISO14443A_readval(int) - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithISO14443A
  读取电子钱包余额 传入参数
  read E-wallet balance
ISO14443A_readval(int) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithISO14443A
  读取电子钱包余额 传入参数
  read E-wallet balance
ISO14443A_readval(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_readval 读取电子钱包余额 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)第1个元素是读取到的余额
ISO14443A_readval(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithISO14443A_mtk
  读取电子钱包余额 传入参数
  read E-wallet balance
ISO14443A_readval(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_readval 读取电子钱包余额 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)第1个元素是读取到的余额
ISO14443A_readval(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithISO14443A_qcom
  读取电子钱包余额 传入参数
  read E-wallet balance
ISO14443A_request(String, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_request 获取A卡ID号 传入参数：1）device 设备类型 "C3000"或者"C4000"2）iMode 0呼叫未进入休眠状态的标签，1呼叫所有的标签返回值：数组形式返回，1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第二个元素开始的数据格式为： ATQA(2Byte)+UID长度(1Byte)+UID[]+SAK 判断卡片类型通过
ISO14443A_request(String, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_request 获取A卡ID号 传入参数：1）device 设备类型 "C3000"或者"C4000"2）iMode 0呼叫未进入休眠状态的标签，1呼叫所有的标签返回值：数组形式返回，1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第二个元素开始的数据格式为： ATQA(2Byte)+UID长度(1Byte)+UID[]+SAK 判断卡片类型通过
ISO14443A_restore(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_restore 将EEPROM中的内容 传入卡的内部寄存器传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_restore(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_restore 将EEPROM中的内容 传入卡的内部寄存器传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_transfer(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_transfer 将寄存器的内容传送到EEPROM中； 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_transfer(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_transfer 将寄存器的内容传送到EEPROM中； 传入参数：1）iBlockValue当前金额所在块 返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_ul_read(int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_ul_read 读取电子标签内容 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始是读到的的内容
ISO14443A_ul_read(int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_ul_read 读取电子标签内容 传入参数：1）iBlock要读取数据的绝对块号 块号范围 0~63 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2）如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始是读到的的内容
ISO14443A_ul_write(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_ul_write 将指定内容写入电子标签 传入参数：1）iBlock 写入数据的绝对块号 （0-3块不能写入数据） 2)*pszData 写入的数据信息3)iLenData 写入数据信息的长度(4Byte)返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_ul_write(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_ul_write 将指定内容写入电子标签 传入参数：1）iBlock 写入数据的绝对块号 （0-3块不能写入数据） 2)*pszData 写入的数据信息3)iLenData 写入数据信息的长度(4Byte)返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_unvarnished_transfer(byte[], int, byte[]) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443A_write(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_write 将指定内容写入电子标签中 传入参数：1）iBlock要写入数据的绝对块号 块号范围 0~63 2）pszData要写入的数据内容3）要写入的数据内容的长度返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443A_write(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443A_write 将指定内容写入电子标签中 传入参数：1）iBlock要写入数据的绝对块号 块号范围 0~63 2）pszData要写入的数据内容3）要写入的数据内容的长度返回值：0为成功，非0为失败状态码
ISO14443B_cpu_command(char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443B_cpu_command CPU卡 T=CL发送COS指令 传入参数：1）pszCOS传输的COS指令内容2）iLenCOS 传输的COS指令内容长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为CPU卡返回的COS指令内容
ISO14443B_cpu_command(char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443B_cpu_command CPU卡 T=CL发送COS指令 传入参数：1）pszCOS传输的COS指令内容2）iLenCOS 传输的COS指令内容长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为CPU卡返回的COS指令内容
ISO14443B_cpu_reset() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443B_cpu_reset CPU卡复位操作指令（TYPE B类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的reset操作数据
ISO14443B_cpu_reset() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO14443B_cpu_reset CPU卡复位操作指令（TYPE B类型） 传入参数：无 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为CPU卡返回的reset操作数据
ISO14443B_UID() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO14443B_UID() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_GenericFunction(char, char[], char) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_GenericFunction(char, char[], char) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_GenericFunctionEx(char, char, char[], char) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_GenericFunctionEx(char, char, char[], char) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_getMultipleBlockSecurityStatus(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_getMultipleBlockSecurityStatus 获取多块安全状态 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号 5）blocknum：一共读取块数返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为多块安全状态信息
ISO15693_getMultipleBlockSecurityStatus(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_getMultipleBlockSecurityStatus 获取多块安全状态 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号 5）blocknum：一共读取块数返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为多块安全状态信息
ISO15693_getSystemInformation(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_getSystemInformation 获取电子标签信息 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签 2）pszUID：UID3）iLenUID：UID长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为电子标签信息
ISO15693_getSystemInformation(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_getSystemInformation 获取电子标签信息 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签 2）pszUID：UID3）iLenUID：UID长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度3）从第2个元素开始为电子标签信息
ISO15693_inventory(int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_inventory 读取卡片UID 传入参数：1）iMode 0 多张卡呼叫 不带AFI，1 单张卡呼叫 不带AFI，2 多张卡呼叫 带AFI ，3 单张卡呼叫 带AFI2）iAFI AFI值 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为15693卡的ID号
ISO15693_inventory(int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_inventory 读取卡片UID 传入参数：1）iMode 0 多张卡呼叫 不带AFI，1 单张卡呼叫 不带AFI，2 多张卡呼叫 带AFI ，3 单张卡呼叫 带AFI2）iAFI AFI值 返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为15693卡的ID号
ISO15693_lockAFI(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockAFI 锁AFI 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_lockAFI(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockAFI 锁AFI 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_lockBlock(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockBlock 锁定数据块 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号5）blocknum：一共写入多少块返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_lockBlock(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockBlock 锁定数据块 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号5）blocknum：一共写入多少块返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_lockDSFID(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockDSFID 锁DSFID 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_lockDSFID(int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_lockDSFID 锁DSFID 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_read_sm(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_read_sm 读取卡片内部数据 传入参数： 1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签 2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度 4）Startblock：起始块号 5）Blocknum：一共读取多少块（1-10） 返回值： 1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为读到的数据内容
ISO15693_read_sm(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_read_sm 读取卡片内部数据 传入参数： 1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签 2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度 4）Startblock：起始块号 5）Blocknum：一共读取多少块（1-10） 返回值： 1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据 2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为读到的数据内容
ISO15693_read_sm_ex(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_read_sm_ex(int, char[], int, int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_transferCommand(char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_transferCommand 15693透传函数 传入参数：1）UINT8 *pszCmd传输的指令内容2）iComLen 指令长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为卡片返回的响应数据
ISO15693_transferCommand(char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_transferCommand 15693透传函数 传入参数：1）UINT8 *pszCmd传输的指令内容2）iComLen 指令长度返回值：1）第0个元素是状态位，0表示成功，非零为错误码，如果为错误码，后面无数据2)如果状态位表示成功，第1个元素表明后续还有的数据长度 3）从第2个元素开始为卡片返回的响应数据
ISO15693_write_sm(int, char[], int, int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_write_sm 向卡片内部写入数据 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号5）blocknum：一共写入多少块6）pszData 写入的数据信息 7）iWriteLen：写入的数据长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_write_sm(int, char[], int, int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_write_sm 向卡片内部写入数据 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）Startblock：起始块号5）blocknum：一共写入多少块6）pszData 写入的数据信息 7）iWriteLen：写入的数据长度返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_write_sm_ex(int, char[], int, int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_write_sm_ex(int, char[], int, int, int, char[], int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
ISO15693_writeAFI(int, char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_writeAFI 写AFI 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）iAFI：AFI内容返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_writeAFI(int, char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_writeAFI 写AFI 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）iAFI：AFI内容返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_writeDSFID(int, char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_writeDSFID 写DSFID 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）iDSFID：DSFID内容返回值：0成功，非0状态码
ISO15693_writeDSFID(int, char[], int, int) - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.DeviceAPI
  ISO15693_writeDSFID 写DSFID 传入参数：1）iMode 0 非SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 1 SELECT状态，不传UID NXP I CODE SLI 标签 2 非SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 3 SELECT状态，传UID NXP I CODE SLI 标签 4 非SELECT状态 不传UID TI 标签 5 SELECT状态 不传UID TI 标签 6 非SELECT状态 传UID TI 标签 7 SELECT状态 传UID TI 标签2）pszUID：UID 3）iLenUID：UID长度4）iDSFID：DSFID内容返回值：0成功，非0状态码
ISO15693Entity - Class in com.rscja.deviceapi.entity
  ISO15693协议数据实体
  ISO15639 protocol data entity
ISO15693Entity(String, String) - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.ISO15693Entity
  构造函数
  Constructor
ISO15693Entity(String, String, char[]) - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.ISO15693Entity
  构造函数
  Constructor
ISO15693Entity(String, String, char[], byte[]) - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.ISO15693Entity
ISO15693Entity(String, String, char[], String, String) - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.ISO15693Entity
  构造函数
  Constructor
isOctNumber(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断字符串是否是十进制数字
isOctNumberRex(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  判断字符串是否是十进制数字，使用正则表达式方式
isOpen() - Method in class com.rscja.barcode.BarcodeDecoder
  扫描头是否已经打开
isOpen() - Method in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeDecoder_mtk
  扫描头是否已经打开
isOpen() - Method in class com.rscja.team.qcom.rs232utils.UhfUartManage_qcom
isOpen() - Method in class com.rscja.team.qcom.rs232utils.UhfUartUR4Manage_qcom
isOpen() - Method in class com.rscja.team.qcom.serialportapi.SerialportAPI
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.Barcode1D
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.Barcode2D
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.CardWithBYL
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.Fingerprint
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithFIPS
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithMorpho
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.FingerprintWithZAZ
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.Infrared
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcode1D
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBarcode2D
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.ICardWithBYL
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprint
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithFIPS
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithMorpho
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IFingerprintWithZAZ
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IInfrared
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.ILedLight
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPrinter
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IPSAM
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDBase
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithLF
isPowerOn() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IUHFOfAndroidUart
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.LedLight
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.Printer
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.PSAM
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDBase
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithLF
isPowerOn() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFUART
  判断设备是否上电
  Judge the device is powered on or not.
isPowerOn() - Method in class com.rscja.team.mtk.barcode.BarcodeUtility_mtk
isPowerOn() - Method in class com.rscja.team.mtk.deviceapi.RFIDWithUHFUART_mtk
  判断设备是否上电
  Judge the device is powered on or not.
isPowerOn() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.Device_qcom
  判断设备是否上电
  Judge the device is powered on or not.
isPowerOn() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFUART_qcom
  判断设备是否上电
  Judge the device is powered on or not.
isRead - Static variable in class com.rscja.team.qcom.service.BLEService_qcom
isReleaseScanKeyOnStartScan() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  ScanOnRelease
isReleaseScanKeyOnStopScan() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  松开扫描按键停止扫描
  Stop scan after release scan button
isScanFailureBroadcast() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  扫描失败是否发送广播,接收广播的action和扫描成功的action是同一个
  Send broadcast when scan failure
isStaticIp() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.WifiConfig
isStop - Static variable in class com.rscja.team.qcom.uhfhandler.UHFDataHandleBase
isSucces() - Method in class com.rscja.team.qcom.http.NetResult_qcom
isSuccessSound() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  扫描成功是否播放提示音
  Scan success sound ON/OFF
isSupportE3 - Static variable in class com.rscja.team.qcom.ble.RFIDWithUHFBLEN52_qcom
isSupportRssi() - Method in class com.rscja.deviceapi.BleDevice
isSupportRssi() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBleDevice
isSupportRssi() - Method in interface com.rscja.deviceapi.interfaces.IBluetoothData
  是否支持RSSI
isSupportRssi() - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBLE
isSupportRssi() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.BleDevice_qcom
isSupportRssi() - Method in class com.rscja.team.qcom.deviceapi.RFIDWithUHFBLE_qcom
isTab() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  是否启用TAB
  TAB ON/OFF
isTempValid() - Method in class com.rscja.custom.UHFTemperatureTagsAPI.TempertureInfo
isUhfWorking(Context) - Method in interface com.rscja.scanner.IScanner
  UHF 是否正在盘点
  Working status of UHF
isUhfWorking(Context) - Method in class com.rscja.scanner.utility.ScannerUtility
  UHF 是否正在盘点
  Working status of UHF
isUhfWorking(Context) - Method in class com.rscja.team.mtk.scanner.utility.ScannerUtility_mtk
isUhfWorking(Context) - Method in class com.rscja.team.qcom.scanner.utility.ScannerUtility_qcom
  UHF 是否正在盘点
  Working status of UHF
isValid() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.TagLocationInfo
isVibrate() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.ScannerParameterEntity
  扫描成功是否震动提示
  scan success vibrate ON/OFF
isWrite - Static variable in class com.rscja.team.qcom.service.BLEService_qcom
ISystemInterfaces - Interface in com.rscja.system
  系统控制接口,目前只支持c66
ITagLocate - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
ITagLocationCallback<T> - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHF - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFA4 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFA8 - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUhfBle - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFCSYX - Interface in com.rscja.custom.interfaces
  MQTT是长沙盈芯，定制接口
IUHFInventoryCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFLocationCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  UHF 定位回调接口 （UHF location callback interface）
IUHFOfAndroidUart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFProtocolParse - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFProtocolParseBLE - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IUHFProtocolParseUrx - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFRadarLocationCallback - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  回调定位过程产生的数据 (Callback of data generated by the positioning process)
IUhfReader - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  R2、R5、R6 蓝牙和USB读写器包含的uhf特有内容
IUHFTamperAPI - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IUHFTemperatureTagsAPI - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IUHFUartFoxconn - Interface in com.rscja.custom.interfaces
IUHFURAxExtend - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUHFURx - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
  UHF UR4特有接口
IUHFUrxAutoInventoryTag - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUpgradeProgress - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUploadProgress_qcom - Interface in com.rscja.team.qcom.http
IURA4Gpio - Interface in com.rscja.team.qcom.urax
IURAxDevice - Interface in com.rscja.team.qcom.urax
IURAxOfAndroidUart - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces
IUsbFingerprint - Interface in com.rscja.deviceapi.interfaces

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z