## Uses of Class
com.rscja.deviceapi.UhfBase

- Packages that use UhfBase
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.custom |
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.team.mtk.custom |
  com.rscja.team.mtk.deviceapi |
  com.rscja.team.qcom.ble |
  com.rscja.team.qcom.custom |
  com.rscja.team.qcom.deviceapi |

- - ### Uses of UhfBase in com.rscja.custom

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.custom
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `M775Authenticate` 英频杰特殊标签定制 Special label customization 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 盘点标签之前先要设置回调函数`M775Authenticate.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback)`,然后调用盘点函数`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 For parameter setting, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters and read/write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFJieCe`
    `class` | `UHFCSYX` MQTT是长沙盈芯，定制接口
    `class` | `UHFCSYX_A4NetWork`
    `class` | `UHFCSYXForURx`
    `class` | `UHFSFForUrxNetwork`
    `class` | `UHFTamperAPI` 阿联酋Acube 定制接口
    `class` | `UHFTemperatureSensors`
    `class` | `UHFTemperatureTag.RFIDWithUHFBLEN51`
    `class` | `UHFTemperatureTag.RFIDWithUHFBLEN52`
    `class` | `UHFTemperatureTagsAPI`
    `class` | `UHFUartFoxconn`
    `class` | `UHFUartTemperatureTag`
    `class` | `UHFXSAPI`

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.deviceapi

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.deviceapi
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `BleDevice` BLE蓝牙的操作对象 1.通过`#connect(ConnectionStatusCallback` 来连接蓝牙，bleStatusCallback是蓝牙状态的连接回调 2.通过`BleDevice.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback inventoryCallback)` 标签数据回调接口。 3.通过`BleDevice.startInventoryTag()` 开始盘点，在盘点过程中，ble设备只会响应`BleDevice.stopInventory()` ()}函数，不能设置和获取ble设备的相关其他参数。 4.通过`BleDevice.stopInventory()` ()} 停止盘点
    `class` | `RFIDWithUHFA4` UHF模块 A4操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFA4.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFA4.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFA4.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback inventoryCallback)`设置标签回调接口，有标签数据就会回调这个接口。 然后在调用`RFIDWithUHFA4.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFA4.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFA8` UHF模块 A8操作类 UHF module operation type 第一步:通过`RFIDWithUHFA8.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFA8.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFA8.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback inventoryCallback)`设置标签回调接口，有标签数据就会回调这个接口。 然后在调用`RFIDWithUHFA8.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFA8.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFAxBase`
    `class` | `RFIDWithUHFRLM`
    `class` | `RFIDWithUHFUART` UHF模块手持机，串口通信操作类 UHF module handheld, serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUART.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFUART.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback inventoryCallback)`设置标签回调接口，有标签数据就会回调这个接口。 然后在调用`RFIDWithUHFUART.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUART.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxNetwork` UHF模块URx网口通信操作类 URx network operation of UHF module 第一步：先通过`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`设置要连接的IP地址, 再通过 `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`连接读写器串口。 Step 1: Connect to the serial port of the reader via`RFIDWithUHFUrxNetwork.setIPAndPort(String ip, int port)`-> `RFIDWithUHFUrxNetwork.init(Context context)`. 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxNetwork.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxNetwork.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUsbToUart` URx 模块，串口通信操作类 URx module , serial communication operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUrxUsbToUart.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.
    `class` | `RFIDWithUHFUSB` UHF模块手持机，USB通信操作类 UHF module handheld, USB operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUSB.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUSB.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.team.mtk.custom

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.team.mtk.custom
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `M775Authenticate_mtk`
    `class` | `UHFTemperatureTagsAPI_mtk`
    `class` | `UHFUartFoxconn_mtk`

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.team.mtk.deviceapi

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.team.mtk.deviceapi
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFUART_mtk`

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.ble

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.ble
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `EmptyUhfBle`
    `class` | `RFIDWithUHFBLEN51_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFBLEN52_qcom`

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.custom

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.custom
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `M775Authenticate_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFJieCe_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFShuangYingDianZi_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUARTUAE_qcom`
    `class` | `UHFCSYX_qcom`
    `class` | `UHFTamperAPI_qcom`
    `class` | `UHFTemperatureTagsAPI_qcom`
    `class` | `UHFUartFoxconn_qcom`

  - ### Uses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.deviceapi

    Subclasses of UhfBase in com.rscja.team.qcom.deviceapi
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFA4_qcom` UHF模块 A4操作类 UHF module operation type
    `class` | `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom` 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。 第一步：连接通过 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setIPAndPort(String host, int port)`设置连接的读写IP地址。然后调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.init(Context)`连接读写器。 同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback)`监听连接状态 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback)`设置标签回调接口，标签数据会上传到这个接口函数。 然后在调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。注意:在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.stopInventory()`函数。 第三步：退出app调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.free()`断开连接，如果断开之前正在盘点，请先停止盘点，在断开连接。
    `class` | `RFIDWithUHFA4RS232_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFA8_qcom` UHF模块 A8操作类 UHF module operation type
    `class` | `RFIDWithUHFA8NetWork_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFA8RS232_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFAxBase_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFRLM_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUART_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUart_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUart2_qcom`
    `class` | `RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom` UR4 设备USB转串口,目前已经适配 pl2302芯片的usb转接线
    `class` | `RFIDWithUHFUSB_qcom`