# Package com.rscja.team.qcom.deviceapi

- Class Summary
  Class | Description
  --- | ---
  Barcode1D_qcom | 一维条码操作类 1D barcode operation class
  Barcode1D_qcom.UHFProtocolParseBase |
  Barcode2D_qcom | 二维条码操作类 2D barcode operation class.
  BleDevice_qcom |
  BluetoothReader_qcom | 蓝牙读写器操作类： Bluetoot reader operation 第一步：调用`BluetoothReader_qcom.init(Context context)` 函数初始化蓝牙相关服务，退出应用程序需要调用`BluetoothReader_qcom.free()`是否蓝牙相关资源 First step: Call `BluetoothReader_qcom.init(Context context)`to initiate BT service, call `BluetoothReader_qcom.free()` to exit application.
  CardWithBYL_qcom | 白玉兰公交卡操作类
  Device_qcom | 设备根类
  DeviceAPI |
  Fingerprint_qcom | 指纹识别模块操作类, Fingerprint identify module operation type
  FingerprintSM206B_qcom |
  FingerprintWithFIPS_qcom | FIPS指纹识别模块操作类, FIPS fingerprint indentify module operation type,
  FingerprintWithMorpho_qcom |
  FingerprintWithTLK1NC_qcom | 迪安杰
  FingerprintWithZAZ_qcom | 指昂
  HardwareInterface_qcom |
  LedLight_qcom | 手柄LED灯控制类 Handdeld LED control type
  Module_qcom |
  PSAM_qcom | PSAM操作类 PSAM operation type
  RFIDBase_qcom |
  RFIDWithISO14443A_qcom | RFID模块ISO14443A协议操作类 RFID module ISO 14443A protocol operation type
  RFIDWithISO14443A4CPU_qcom | RFID模块ISO14443A CPU卡协议操作类 RFID module ISO14443A CPU card protocol operation type
  RFIDWithISO14443B_qcom | RFID模块ISO14443B协议操作类 RFID module ISO14443B protocol operation type
  RFIDWithISO15693_qcom | RFID模块ISO15693协议操作类, RFID module ISO15639 protocol operation type
  RFIDWithLF_qcom | RFID低频（125K）操作类 RFID LF (125K) operation type
  RFIDWithUHFA4_qcom | UHF模块 A4操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFA4NetWork_qcom | 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。 第一步：连接通过 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setIPAndPort(String host, int port)`设置连接的读写IP地址。然后调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.init(Context)`连接读写器。 同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback)`监听连接状态 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback)`设置标签回调接口，标签数据会上传到这个接口函数。 然后在调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。注意:在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.stopInventory()`函数。 第三步：退出app调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.free()`断开连接，如果断开之前正在盘点，请先停止盘点，在断开连接。
  RFIDWithUHFA4RS232_qcom |
  RFIDWithUHFA8_qcom | UHF模块 A8操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFA8NetWork_qcom |
  RFIDWithUHFA8RS232_qcom |
  RFIDWithUHFAxBase_qcom |
  RFIDWithUHFBLE_qcom | UHF模块低功耗蓝牙操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFRLM_qcom |
  RFIDWithUHFUART_qcom |
  RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom |
  RFIDWithUHFUrxUart_qcom |
  RFIDWithUHFUrxUart2_qcom |
  RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom | UR4 设备USB转串口,目前已经适配 pl2302芯片的usb转接线
  RFIDWithUHFUSB_qcom |
  ScanerLedLight_qcom | 扫描LED灯控制类（仅C6000有效） Scanning LED light control type ( valid for C6000 only)
  TagLocate_qcom |
  UhfLocation_qcom |
  UHFProtocolParseBLE |
  UHFProtocolParseBleByJava_qcom |
  UHFProtocolParseByJava | java 解析R2\R5\R6 uhf协议
  UHFProtocolParseUrxByJava_qcom | java 解析UR4 协议
  UHFProtocolParseUSBByJava_qcom | R6、R3 usb通讯特有数据解析
  UhfRadarLocation_qcom |
  UHFUrxAutoInventoryTagFactory_qcom |
  UHFUrxNetWorkAutoInventoryTag_qcom |
  UsbFingerprint_qcom |

- Enum Summary
  Enum | Description
  --- | ---
  HardwareInterface_qcom.FunctionEnum |