com.rscja.deviceapi

## Interface BDNavigation.BDStatusListener

- Enclosing class:
    BDNavigation

      public static interface BDNavigation.BDStatusListener

  北斗模块状态监听接口
  Author:
    liuruifeng

- - ### Method Summary

    All Methods Instance Methods Abstract Methods
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `void` | `onBDSatelliteChanged(java.util.ArrayList<SatelliteEntity> lst)` 卫星信息改变时调用
    `void` | `onBDSatelliteFIX(int count)` 定位成功
    `void` | `onBDSatelliteLocating()` 正在定位中
    `void` | `onBDSatelliteUsedChanged(int count)` 已用卫星数改变后调用
    `void` | `onBDSatelliteViewChanged(int count)` 可见卫星数改变后调用
    `void` | `onSpeed(double spd)` 时速

- - ### Method Detail

    - #### onBDSatelliteViewChanged

          void onBDSatelliteViewChanged(int count)

      可见卫星数改变后调用
      Parameters:
        `count` - 可见卫星数

    - #### onBDSatelliteUsedChanged

          void onBDSatelliteUsedChanged(int count)

      已用卫星数改变后调用
      Parameters:
        `count` - 已用卫星数

    - #### onBDSatelliteChanged

          void onBDSatelliteChanged(java.util.ArrayList<SatelliteEntity> lst)

      卫星信息改变时调用
      Parameters:
        `lst` - 卫星列表

    - #### onBDSatelliteFIX

          void onBDSatelliteFIX(int count)

      定位成功
      Parameters:
        `count` - 可用卫星数

    - #### onBDSatelliteLocating

          void onBDSatelliteLocating()

      正在定位中

    - #### onSpeed

          void onSpeed(double spd)

      时速