## Uses of Interface
com.rscja.deviceapi.interfaces.IRFIDWithUHFUSB

- Packages that use IRFIDWithUHFUSB
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.team.qcom.deviceapi |

- - ### Uses of IRFIDWithUHFUSB in com.rscja.deviceapi

    Classes in com.rscja.deviceapi that implement IRFIDWithUHFUSB
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFUSB` UHF模块手持机，USB通信操作类 UHF module handheld, USB operation interface 第一步:通过`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 连接读写器。 Step 1: Connect to the usb of the reader via`RFIDWithUHFUSB.init(Context context)` 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数、读写操作。 如果是盘点调用`RFIDWithUHFUSB.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。 注意: 在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFUSB.stopInventory()`函数。 Step 2: If it is to set parameters, after the connection is successful, call the corresponding function to set parameters, read and write operations.

  - ### Uses of IRFIDWithUHFUSB in com.rscja.team.qcom.deviceapi

    Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi that implement IRFIDWithUHFUSB
    Modifier and Type | Class and Description
    --- | ---
    `class` | `RFIDWithUHFUSB_qcom`