# Uses of Package
com.rscja.team.qcom.deviceapi

- Packages that use com.rscja.team.qcom.deviceapi
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.custom |
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.team.qcom.custom |
  com.rscja.team.qcom.deviceapi |
  com.rscja.team.qcom.rs232utils |

- Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi used by com.rscja.custom
  Class and Description
  BluetoothReader_qcom 蓝牙读写器操作类： Bluetoot reader operation 第一步：调用`BluetoothReader_qcom.init(Context context)` 函数初始化蓝牙相关服务，退出应用程序需要调用`BluetoothReader_qcom.free()`是否蓝牙相关资源 First step: Call `BluetoothReader_qcom.init(Context context)`to initiate BT service, call `BluetoothReader_qcom.free()` to exit application.
  RFIDWithUHFA4NetWork_qcom 操作URA4设备以及UHF模块相关接口。 第一步：连接通过 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setIPAndPort(String host, int port)`设置连接的读写IP地址。然后调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.init(Context)`连接读写器。 同时可以设置回调接口 `RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setConnectionStatusCallback(ConnectionStatusCallback)`监听连接状态 第二步： 如果是设置参数，连接成功之后，调用对应的函数设置参数。 如果是盘点标签先调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.setInventoryCallback(IUHFInventoryCallback)`设置标签回调接口，标签数据会上传到这个接口函数。 然后在调用`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.startInventoryTag()`函数开始执行盘点。注意:在盘点标签的时候rfid模块只能响应`RFIDWithUHFAxNetWorkBase_qcom.stopInventory()`函数。 第三步：退出app调用 `RFIDWithUHFA4NetWork_qcom.free()`断开连接，如果断开之前正在盘点，请先停止盘点，在断开连接。
  RFIDWithUHFBLE_qcom UHF模块低功耗蓝牙操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFUART_qcom
  RFIDWithUHFUrxNetwork_qcom
  RFIDWithUHFUrxUart_qcom

- Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi used by com.rscja.deviceapi
  Class and Description
  RFIDWithUHFAxBase_qcom
  RFIDWithUHFUART_qcom

- Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi used by com.rscja.team.qcom.custom
  Class and Description
  BluetoothReader_qcom 蓝牙读写器操作类： Bluetoot reader operation 第一步：调用`BluetoothReader_qcom.init(Context context)` 函数初始化蓝牙相关服务，退出应用程序需要调用`BluetoothReader_qcom.free()`是否蓝牙相关资源 First step: Call `BluetoothReader_qcom.init(Context context)`to initiate BT service, call `BluetoothReader_qcom.free()` to exit application.
  RFIDWithUHFA4_qcom UHF模块 A4操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFAxBase_qcom
  RFIDWithUHFBLE_qcom UHF模块低功耗蓝牙操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFUART_qcom

- Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi used by com.rscja.team.qcom.deviceapi
  Class and Description
  Barcode1D_qcom 一维条码操作类 1D barcode operation class
  Barcode2D_qcom 二维条码操作类 2D barcode operation class.
  BluetoothReader_qcom 蓝牙读写器操作类： Bluetoot reader operation 第一步：调用`BluetoothReader_qcom.init(Context context)` 函数初始化蓝牙相关服务，退出应用程序需要调用`BluetoothReader_qcom.free()`是否蓝牙相关资源 First step: Call `BluetoothReader_qcom.init(Context context)`to initiate BT service, call `BluetoothReader_qcom.free()` to exit application.
  CardWithBYL_qcom 白玉兰公交卡操作类
  Device_qcom 设备根类
  DeviceAPI
  Fingerprint_qcom 指纹识别模块操作类, Fingerprint identify module operation type
  FingerprintSM206B_qcom
  FingerprintWithFIPS_qcom FIPS指纹识别模块操作类, FIPS fingerprint indentify module operation type,
  FingerprintWithMorpho_qcom
  FingerprintWithTLK1NC_qcom 迪安杰
  FingerprintWithZAZ_qcom 指昂
  HardwareInterface_qcom
  HardwareInterface_qcom.FunctionEnum
  LedLight_qcom 手柄LED灯控制类 Handdeld LED control type
  Module_qcom
  PSAM_qcom PSAM操作类 PSAM operation type
  RFIDBase_qcom
  RFIDWithISO14443A_qcom RFID模块ISO14443A协议操作类 RFID module ISO 14443A protocol operation type
  RFIDWithISO14443A4CPU_qcom RFID模块ISO14443A CPU卡协议操作类 RFID module ISO14443A CPU card protocol operation type
  RFIDWithISO14443B_qcom RFID模块ISO14443B协议操作类 RFID module ISO14443B protocol operation type
  RFIDWithISO15693_qcom RFID模块ISO15693协议操作类, RFID module ISO15639 protocol operation type
  RFIDWithLF_qcom RFID低频（125K）操作类 RFID LF (125K) operation type
  RFIDWithUHFA4_qcom UHF模块 A4操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFA4RS232_qcom
  RFIDWithUHFA8RS232_qcom
  RFIDWithUHFAxBase_qcom
  RFIDWithUHFBLE_qcom UHF模块低功耗蓝牙操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHFRLM_qcom
  RFIDWithUHFUART_qcom
  RFIDWithUHFUrxUart_qcom
  RFIDWithUHFUrxUart2_qcom
  RFIDWithUHFUrxUsbToUart_qcom UR4 设备USB转串口,目前已经适配 pl2302芯片的usb转接线
  RFIDWithUHFUSB_qcom
  ScanerLedLight_qcom 扫描LED灯控制类（仅C6000有效） Scanning LED light control type ( valid for C6000 only)
  UHFProtocolParseBLE
  UHFProtocolParseBleByJava_qcom
  UHFProtocolParseByJava java 解析R2\R5\R6 uhf协议
  UHFProtocolParseUrxByJava_qcom java 解析UR4 协议
  UHFUrxAutoInventoryTagFactory_qcom
  UsbFingerprint_qcom

- Classes in com.rscja.team.qcom.deviceapi used by com.rscja.team.qcom.rs232utils
  Class and Description
  UHFProtocolParseByJava java 解析R2\R5\R6 uhf协议